**创新7.1内置声卡设置指引**



**步骤一：安装机架及驱动**

请下载创新7.1机架，并进行正常安装

机架下载地址：<https://pan.baidu.com/s/1kVHxuUb>



（下载后的安装文件,需解压）



（解压后获得以上文件）

执行安装文件，并正常安装



安装后进入注册文件夹，选择10K2调音台注册.kxp

**步骤二：打开已安装的机架**

执行注册文件夹内的10K2 7.1kx.kx文件，运行机架






（机架实际效果图）


提供的机架并没有显示当前输出设置，所以请直接前往本地声卡设置界面。

注：机架安装成功后已经有默认配置效果，如果需要调整机架，可联系专业设备调试人员。

**步骤三：查看当前机架的默认设备**


在电脑右下角“小喇叭”处点击右键，选择“播放设备”





**不需要调整**




机架安装完成后默认该项为播放默认设备



**不需要调整**

机架安装完成后默认该项为录制默认设备

**步骤五：启动直播，在开播设置中选择刚刚的默认设置**



**完成以上流程配置，即可确保连麦状态下设备正常运转**

**保持一致**

**创新声卡请选择**

**SPDIF/AC3 Output**